招标需求

一 、服务简介

中共哈尔滨市委党校电梯包括1号楼3台电梯，品牌为三菱；2号楼2台电梯，品牌为蒂森，电梯维护保养需求为“清包保养”，该服务包含5部电梯年检工作及相关费用。

二、电梯参数

序号	梯号	设备名称	制造单位	型号	制造日期	安装地点	额定载重量	额定速度	层站数
1	1#	曳引驱动乘客电梯	三菱电机上海机电电梯有限公司	MAXIEZ-CZ	2012.08	1号楼	1050kg	1.6m/s	16层16站
2	2#	曳引驱动乘客电梯	三菱电机上海机电电梯有限公司	MAXIEZ-CZ	2012.08	1号楼	1050kg	1.6m/s	16层16站
3	3#	曳引驱动乘客电梯	三菱电机上海机电电梯有限公司	MAXIEZ-CZ	2012.08	1号楼	825kg	1.6m/s	16层15站
4	4#	曳引驱动乘客电梯	蒂森电梯有限公司	TE-GL	2020.12	2号楼	1000kg	1.75m/s	16层16站
5	5#	曳引驱动乘客电梯	蒂森电梯有限公司	TE-GL	2020.12	2号楼	1000kg	1.75m/s	16层16站
三、技术需求

1、供应商所派技术人员，必须具有特种作业证书，有3年以上独立工作经验，年龄大于20岁且小于50岁。

2、供应商入场后对全部电梯进行一次全面检修，检修中发现的问题、处理方法等情况，形成文字材料，交给甲方备案。

3、供应商每年必须对电梯进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并形成检测报告，交给甲方备案。

4、供应商负责电梯的日常维保工作；以15天为一周期，对全部电梯维修保养一遍，并向甲方提供维保工单一份；同时负责机房、井道、底坑等卫生清洁工作；供应商须接受采购方人员对维保工作的抽查、监督。

5、供应商提供全天候应急处理服务，在接到采购方报修通知后，供应商技术人员必须在30分钟内赶到现场，如遇重大故障时，供应商必须在1个小时内增派技术人员。

6、电梯年度检验时，供应商必须义务协调政府相关部门完成机场电梯的年检工作并按时取得年检合格证书，采购方提供乙方年检所需的相关资料，年检费用由供应商支付。

7、供应商每年无偿提供10个工作日的重大活动电梯驻厂保障服务，确保电梯在重大活动中的正常运行。

8、供应商在服务期内为每部载客电梯购买“特种设备责任保险”，保额不低于100万元/台。

9、供应商工作人员须遵守采购方的行政管理规定。